مشعل پیشنهادي براي دستگاه پکیج گرمایشی J45 به ظرفیت حرارتی 45000 کیلوکالري بر ساعت

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مشعل گازسوز** | **مشعل گازوئیل سوز** | **مشعل دوگانه سوز** |
| آکوامارین GB55ایران رادیاتور F55 | آکوامارین DB90ایران رادیاتور RA2گرمیران GNO 50 | فاقد مشعل دوگانه سوز براي این ظرفیت حرارتی |