مشعل پیشنهادي براي پکیج گرمایشی مدل CP160-S به ظرفیت حرارتی160000 کیلوکالري بر ساعت

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مشعل گازسوز** | **مشعل گازوئیل سوز** | **مشعل دوگانه سوز** |
| مشعل آکوامارین مدل GB160  مشعل ایران رادیاتور JGN80/1 | مشعل آکوامارین DB210  مشعل ایران رادیاتور JPE80/1 | GND301 گرمیران  مشعل ایران رادیاتور DJ2 |