مشعل پیشنهادي براي دستگاه پکیج گرمایشی J65 به ظرفیت حرارتی 65000 کیلوکالري بر ساعت

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مشعل گازسوز** | **مشعل گازوئیل سوز** | **مشعل دوگانه سوز** |
| آکوامارین GB86  ایران رادیاتور F88 | آکوامارین DB90  ایران رادیاتور RA2 | ایران رادیاتور DR2 |