مشعل پیشنهادي براي پکیج گرمایشی مدل PJR160 به ظرفیت حرارتی160000 کیلوکالري بر ساعت

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مشعل گازسوز** | **مشعل گازوئیل سوز** | **مشعل دوگانه سوز** |
| مشعل آکوامارین مدل GB160مشعل ایران رادیاتور JGN80/1 | مشعل آکوامارین DB210مشعل ایران رادیاتور JPE80/1 | GND301 گرمیرانمشعل ایران رادیاتور DJ2 |