مشعل پیشنهادي براي دیگ فولادی دوگانه ترکیبی کالور دوال مدل CD160 به ظرفیت حرارتی مجموعاً 160000 کیلوکالري بر ساعت

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مشعل گازسوز**  | **مشعل گازوئیل سوز** | **مشعل دوگانه سوز** |
| آکوامارین GB86 (دو دستگاه)آکوامارین GB104 (دو دستگاه)ایران رادیاتور F88(دو دستگاه)ایران رادیاتور RAN25 (دو دستگاه) | آکوامارین DB90 (دو دستگاه)ایران رادیاتور RA2(دو دستگاه) | ایران رادیاتور DR2(دو دستگاه) |