مشعل پیشنهادي براي دیگ فولادی کالور مدل C160 به ظرفیت حرارتی 160000کیلوکالري بر ساعت

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مشعل گازسوز** | **مشعل گازوئیل سوز** | **مشعل دوگانه سوز** |
| GB160 آکوامارین  JGN80/1 ایران رادیاتور | DB210 آکوامارین  JPE80/1 ایران رادیاتور | DJ2 ایران رادیاتور |