مشعل پیشنهادي براي دیگ فولادی کالور مدل C200 به ظرفیت حرارتی 200000کیلوکالري بر ساعت

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مشعل گازسوز** | **مشعل گازوئیل سوز** | **مشعل دوگانه سوز** |
| GB225 آکوامارینJGN80/2 ایران رادیاتور | DB210 آکوامارینJPE80/2 ایران رادیاتور | DJ2 ایران رادیاتور |