مشعل پیشنهادي براي پکیج گرمایشی مدل CP200 به ظرفیت حرارتی 200000کیلوکالري بر ساعت

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مشعل گازسوز** | **مشعل گازوئیل سوز** | **مشعل دوگانه سوز** |
| مشعل آکوامارین مدل GB225مشعل ایران رادیاتور JGN80/2  | مشعل آکوامارین DB210مشعل ایران رادیاتور JPE80/2 | مشعل ایران رادیاتور DJ2 |