مشعل پیشنهادي براي پکیج گرمایشی مدل PN125 به ظرفیت حرارتی 125000کیلوکالري بر ساعت

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مشعل گازسوز** | **مشعل گازوئیل سوز** | **مشعل دوگانه سوز** |
| مشعل آکوامارین GB160  مشعل ایران رادیاتور JGN80/0 | مشعل آکوامارین DB210  مشعل ایران رادیاتور JPE80/1 | GND300 گرمیران |