|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مدل دستگاه پکیج | مدل مشعل گازی پیشنهادی | مدل مشعل گازوئیلی پیشنهادی | مدل مشعل دوگانه سوز پیشنهادی |
| CP45 plus | F55 یا F88 ایران رادیاتور | GNO50/0 گرمیران – RA2 ایران رادیاتور | عدم امکان استفاده از مشعل دوگانه |