مشعل پیشنهادي براي دیگ فولادی دوگانه ترکیبی کالور دوال مدل CD400 به ظرفیت حرارتی مجموعاً 400000 کیلوکالري بر ساعت

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مشعل گازسوز (دو دستگاه)** | **مشعل گازوئیل سوز** | **مشعل دوگانه سوز** |
| GB225 آکوامارین (دو دستگاه)  JGN80/2 ایران رادیاتور (دو دستگاه) | DB210 آکوامارین (دو دستگاه)  JPE80/2 ایران رادیاتور (دو دستگاه) | DJ2 ایران رادیاتور (دو دستگاه) |